附件1：

«TableStart:A»

（«deptType»）危险作业清单

单位：«deptName» 填报人：«userName» 填报日期：«year»年«month»月«day»日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 危险作业名称 | 作业总人数 | 作业单位 | 存在的危险因素 | 可能发生的事故类别 | 作业频次 | 拟采取的安全措施 | 危险作业级别 | 现场监护负责人 |
| «TableStart:U»«num» | «dangerjobname» | «numberofpeople» | «deptnames» | «dangerfactors» | «accidentcategories» | «jobfrequency» | «safetymeasures» | «joblevel» | «principalnames»«TableEnd:U» |
| 填写说明：  1、作业项目名称：不包括生产操作人员按设备、工艺操作规程或程序等完成的开、停机等正常生产操作。  2、作业总人数：填写 30 人（含 30 人）以上、10 人（含 10 人）以上 30 人以下、3 人（含 3 人）以上 10 人以下、3 人以下。 3、可能发生的事故类别：填写物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、 坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、瓦斯爆炸、火药爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害。 4、危险作业级别：危险作业划分为三级，即一级危险作业、二级危险作业、三级危险作业。其中一级危险作业包涵：  （1）10 人以上（含 10 人）同时进行立体交叉作业或同在容器、炉窑等其他有限空间内的作业；（2）2 个及以上单 位联合作业；（3）15 米以上的高处作业；（4）吊装大于等于 50 吨或超长、超高、超宽的物件；（5）110 千伏及以上 的输配电设备、设施的检修；（6）易燃易爆场所及其输送管道的清理、检修施工作业；（7）有中毒或跌落深埋、窒 息等危险的检查和维修（如清仓、清槽（罐）、清库、清烟道等）；（8）10 人以上（含 10 人）于夜间或恶劣天气的情 况下的室外作业；（9）其他存在重大危险因素的作业。二级危险作业包涵：（1）3～9 人同时进行立体交叉作业或同 在容器、炉窑等其他有限空间内作业；（2）5～15 米的高处作业；（3）吊装大于 10 吨小于 50 吨的物件；（4）本单位  内 2 个车间及以上联合进行的检修或施工作业；（5）存在较大危险因素，而又未能达到一级的其他作业。三级危险 作业包涵：（1）1～2 人在容器、炉窑等有限空间内作业；（2）5 米以下的高处作业；（3）车间内部两个班组以上联 合进行的检修或施工作业；（4）存在一定危险因素，而又未能达到二级的其它作业。 5、作业单位：填写到班组一级，例：XX 中心（部门）XX 工序 XX 班组。  6、现场监护负责人：填写公司领导、中心（部门）负责人、工序负责人。其中 3 人（含 3 人）以上三级危险作业和  10 人一下二级危险作业为工序负责人、10 人（含 10 人）以上二级危险作业和 30 人以下的一级危险作业为中心（部 门）负责人、30 人以上一级危险作业为公司领导。 | | | | | | | | | |

«TableEnd:A»