**华润电力湖北有限公司**

水质分析试验报告

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | | «SampleNo» | | | 样品名称 | 灰场地下水 | | | 试验日期 | «TestDate» |
| 序 号 | 试验项目 | | 单 位 | 试验结果 | | | 参考指标 | 试验方法 | | |
| 1 | PH | | / | «PH» | | | 6.5~8.5 | GB/T 6904-2008 | | |
| 2 | CODcr | | mg/L | «CODCR» | | | ≤100 | 章6GB/T 502.23-2006 | | |
| 3 | 氟化物 | | mg/L | «FHW» | | | ≤1.0 | GB/T 14642-2009 | | |
| 4 | 总砷 | | mg/L | «ZS» | | | ≤0.05 | GB/T 7485 | | |
| 5 | 总硬度 | | mg/L | «ZYD» | | | ≤450 | GB 7477-87 | | |
| 6 | 镉 | | mg/L | «GE» | | | ≤0.01 | GB/T4372.4-2015 | | |
| 7 | 汞 | | mg/L | «GONG» | | | ≤0.001 | GB/T7469 | | |
| 备注：  (1) 参考指标值取自GB/T14848-93《地下水质量标准》中III类。  (2) «Result» | | | | | | | | | | |