**华润电力湖北有限公司**

水质分析试验报告

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | | «sampleno» | | 样品名称 | 二期脱硫废水 | | | 试验日期 | «TestDate» |
| 序 号 | 试验项目 | | 单 位 | 试验结果 | | 参考指标 | 试验方法 | | |
| 1 | PH | | / | «PH» | | 6~9 | GB/T 6904-2008 | | |
| 2 | 悬浮物 | | mg/L | «XFW» | | ≤70 | GB/T 14415-2007 | | |
| 3 | CODcr | | mg/L | «CODCR» | | ≤100 | 章6GB/T 502.23-2006 | | |
| 4 | 氟化物 | | mg/L | «FHW» | | ≤1.0 | GB/T 14642-2009 | | |
| 5 | 总镉 | | mg/L | «ZGE» | | ≤0.1 | GB 7475-87 | | |
| 6 | 总铬 | | mg/L | «ZL» | | ≤1.5 | GB 7466-87 | | |
| 7 | 总铅 | | mg/L | «ZQ» | | ≤1.0 | GB 7475-87 | | |
| 8 | 总锌 | | mg/L | «ZX» | | ≤2.0 | GB 7475-87 | | |
| 9 | 总镍 | | mg/L | «ZXIU» | | ≤1.0 | GB/T 11912-89 | | |
| 备注：  (1) 参考指标值取自GB/T14848-93《地下水质量标准》中III类。  (2) «Result» | | | | | | | | | |